status / system / firmware / firmware / [FIRMWARE-ID]
CLI REST-API

## type

type
This is a read-only object and valid values are:

- none [-1]
- empty [0]
- esi [1]
- cpe [2]
- lno [3]
- liu [4]
- lne [5]
- mri [6]
- bpe [7]
- rsc [8]
- tsu [9]
- ref [10]
- pwr [11]
- cpu [12]
- scg [13]
- hps [14]
- fdm [15]
- vsg [16]
- rel [17]
- spt [18]
- lsg [19]
- pio [20]
- gts [21]
- ssp [22]
- lue [23]
- pmu [24]
- vsi [25]

See also:
/status/system/power/consumers/consumer[ID]
/status/system/power/consumers/consumer[ID]/name1
/status/system/power/consumers/consumer[ID]/name2
/status/system/power/consumers/consumer[ID]/consumption

#### REST-API Support:

This object is supported by the REST API:
Method: GET
URL: /api/status/system/firmware/firmware/.*
Example using curl:

    curl /api/status/system/firmware/firmware/.*