status / chassis0 / slots / [SLOT-ID] / [hps100] / module / sync-e
CLI REST-API

## gbit-link-status

gbit-link-status
This is a read-only object and valid values are:

- master(1000base-t) [0]
- slave(1000base-t) [1]
- cfg-fault [2]
- auto(100base-tx) [3]
- link-down [4]
- auto(sfp-link-up) [5]

#### Applies to modules

HPS100
See also:
/status/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[hps100]/module/sync-e
/status/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[hps100]/module/sync-e/sync-e-status
/status/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[hps100]/module/sync-e/output-ssm
/status/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[hps100]/module/sync-e/input-ssm

#### REST-API Support:

This object is supported by the REST API:
Method: GET
URL: /api/status/chassis0/slots/.*/module/sync-e
Example using curl:

    curl /api/status/chassis0/slots/.*/module/sync-e