status / chassis0 / slots / [SLOT-ID] / [hps100] / module
CLI REST-API

## sync-e

The submenu sync-e (sync-e) contains the following:
Menus: none
Objects:
sync-e-status (sync-e-status)
output-ssm (output-ssm)
input-ssm (input-ssm)
gbit-link-status (gbit-link-status)
Commands: none

#### Applies to modules

HPS100
See also:
/status/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[hps100]/module/sync-e/sync-e-status
/status/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[hps100]/module/sync-e/output-ssm
/status/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[hps100]/module/sync-e/input-ssm
/status/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[hps100]/module/sync-e/gbit-link-status
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[hps100]/module/sync-e

#### REST-API Support:

This menu is supported by the REST API:
Method: GET
URL: /api/status/chassis0/slots/.*/module/sync-e
Example using curl:

    curl /api/status/chassis0/slots/.*/module/sync-e