configuration / chassis0 / slots / [SLOT-ID] / [gns190] / module / ppo / ppo[ID]
CLI REST-API

## output-holdover

output holdover (if sync)
This is a read-write object and valid values are:

- false [0]
- true [1]

#### Applies to modules

GPS167
GPS167SV
GPS170
GPS180
GNS181_UC
GPS190
GNS181
GNS190
See also:
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/ppo/ppo[ID]
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/ppo/ppo[ID]/length-s
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/ppo/ppo[ID]/length-ms
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/ppo/ppo[ID]/output-level
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/ppo/ppo[ID]/mode
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/ppo/ppo[ID]/timeout

#### REST-API Support:

This object is supported by the REST API:
Method: GET
URL: /api/configuration/chassis0/slots/.*/module/ppo/ppo.*
Example using curl:

    curl /api/configuration/chassis0/slots/.*/module/ppo/ppo.*

Method: PATCH
URL: /api/configuration/chassis0/slots/.*/module/ppo/ppo.*
Body:

    {
      "output-holdover": true
    }

Example using curl:

    curl -X PATCH /api/configuration/chassis0/slots/.*/module/ppo/ppo.* -d
    {
      "output-holdover": true
    }

Valid values when accessing this object via REST API/JSON: false [0], true [1]