configuration / system / firmware / autoupdate
CLI REST-API

## server-url

Server-url
This is a read-write object and valid values are URLs.
Datatype-Help:
value must be a URL.
the URL must follow the following syntax:
scheme:[//[userinfo@]host[:port]]path[?query][#fragment]
Example:
https://www.meinberg.de/
See also:
/configuration/system/firmware/autoupdate: Autoupdate
/configuration/system/firmware/autoupdate/update-autoreboot: Update-autoreboot
/configuration/system/firmware/autoupdate/auto-delete: Auto-delete
/configuration/system/firmware/autoupdate/automode-keep: Automode-keep

#### REST-API Support:

This object is supported by the REST API:
Method: GET
URL: /api/configuration/system/firmware/autoupdate
Example using curl:

    curl /api/configuration/system/firmware/autoupdate

Method: PATCH
URL: /api/configuration/system/firmware/autoupdate
Body:

    {
      "server-url": "www.meinberg.de"
    }

Example using curl:

    curl -X PATCH /api/configuration/system/firmware/autoupdate -d
    {
      "server-url": "www.meinberg.de"
    }