configuration / chassis0 / slots / [SLOT-ID] / [gps167] / module / gps / timezone / dst-on
CLI REST-API

## offset-sign

Offset Sign
This is a read-write object and valid values are:

- negative [0]
- positive [1]

#### Applies to modules

GPS167
GPS167SV
GPS170
GPS180
GNS181_UC
GPS190
GNS181
GNS190
See also:
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/gps/timezone/dst-off
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/gps/timezone/dst-off/name
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/gps/timezone/dst-off/hour
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/gps/timezone/dst-off/minute
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/gps/timezone/dst-off/day
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/gps/timezone/dst-off/month
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/gps/timezone/dst-off/year
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/gps/timezone/dst-off/weekday
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/gps/timezone/dst-off/changing-hour
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/gps/timezone/dst-off/changing-minute
/configuration/chassis0/slots/[SLOT-ID]/[gns181]/module/gps/timezone/dst-off/changing-second

#### REST-API Support:

This object is supported by the REST API:
Method: GET
URL: /api/configuration/chassis0/slots/.*/module/gps/timezone/dst-on
Example using curl:

    curl /api/configuration/chassis0/slots/.*/module/gps/timezone/dst-on

Method: PATCH
URL: /api/configuration/chassis0/slots/.*/module/gps/timezone/dst-on
Body:

    {
      "offset-sign": true
    }

Example using curl:

    curl -X PATCH /api/configuration/chassis0/slots/.*/module/gps/timezone/dst-on -d
    {
      "offset-sign": true
    }

Valid values when accessing this object via REST API/JSON: false [0], true [1]